붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간 (효령로 49 ~ 효령로 115) (내용) 점자블록 설치 부적정 (선형블록과 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간 (효령로 49 ~ 효령로 115) (내용) 점자블록 설치 부적정 (선형블록과 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
전		후
-