붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 걷기편한 보도정비공사 구간(길음동 길음역 2번출구 주변) (내용) 공사안내표지판 및 안전펜스 설치 불량(매뉴얼 39~43p 참조) ※공사안내표지판 제작·설치 및 관리요령 미준수(규격, 시·종점부 설치 등) ※안전펜스 설치방법 미준수(토공작업 현장은 전면 가림형으로 공사장과 보행인이 혼용되지 않도록)
전		후
연번: 2	(위치) 걷기편한 보도정비공사 구간(길음동 길음역 2번출구 주변) (내용) 보행안전도우미 보행자의 안전한 통행을 위한 임무 외 활동(매뉴얼 44p 참조)
전		후
-