붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 관내 보도유지보수공사 구간(이태원로 북한남삼거리 주변) (내용) 공사장 안전 및 환경관리 불량 (매뉴얼 39~46p 참조) ※공사안내표지판 제작·설치 및 관리요령 미준수(규격, 실 공사기간 표기, 시·종점부 설치 등) ※안전펜스 설치방법 미준수, 보행안전도우미 미배치, 임시보행로 미확보 등
전		후
연번: 2	(위치) 관내 보도유지보수공사 구간(이태원로 북한남삼거리 주변) (내용) 공사장 환경관리 미흡(매뉴얼 46p 참조) ※자재 및 장비류 적치시 안전펜스 등으로 완전 폐합
전		후
연번: 3	(위치) 관내 보도유지보수공사 구간(이태원로 북한남삼거리 주변) (내용) 경계석 줄눈틈 마무리 미흡(매뉴얼 54p 참조), 블록절단 및 마감불량, 조각블록 발생(매뉴얼 94~108p 참조)
전		후