붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 강남대로 사업구간(aT센터 버스정류장) (내용) 점자블록 설치 부적정(선형블록 직각방향 전환하여 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 강남대로 사업구간(aT센터 앞 횡단보도) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·음향신호기 전면부 점형블록 2매 설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후