붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 시루봉로 사업구간(시루봉로2길 교차부) (내용) 횡단보도 폭만큼(낮춤석 구간) 점형블록 설치(매뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 시루봉로 사업구간(시루봉로 56) (내용) 점자블록 설치 부적정(선형블록 설치부분을 점형블록(4매)으로 잘못 시공, 매뉴얼 75p~78p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 시루봉로 사업구간(시루봉로 62) (내용) 점자블록 설치 부적정(선형블록 설치부분을 점형블록(5매)으로 잘못 시공, 매뉴얼 75p~78p 참조)

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 시루봉로 사업구간(파라다이스빌 진출입부) (내용) 구조물(가로등) 주변 보도침하
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 시루봉로 사업구간 (내용) 보도공사 실명제 표지 미설치(매뉴얼 73~74p 참조)
미설치
정 비 전		정 비 후