신림안전센터 차고바닥 도장공사 및 후정 바닥공사

□  사업목적

○ 청사 차고바닥의 유니칼플로어가 파손 및 콘크리트 균열로 인해 차고바닥 침하가 진행되고 있는 상황으로 안전사고방지 및 신속한 출동태세를 확립하고자 함.

□ 사업내용

○  위    치 : 서울시 관악구 봉천로 202(신림동 1444 - 21)

○  사업기간 : 2017. 4. ~ 2017. 6.

○  사업규모 :

① 차고바닥 도장 공사 : 136㎡

② 차고 앞 아스콘 공사 : 50㎡

③ 후정 바닥 아스콘 공사 : 270㎡

○  사업내용 : 차고바닥 유니칼플로어 철거 및 에폭시 도장, 바닥보수, 후정 아스콘 공사

○  총사업비 : 약 30,000천원

□   향후 기대효과

- 차고바닥 지반 침하 및 침수방지로 청사의 효율적인 관리

- 차고 앞 출동로 안전성 확보로 신속한 출동태세 구축

- 후정 바닥 노후 및 출입구 급경사로 안전사고 방지

□  현장 사진

차고 바닥 및 후정 입구 급경사