붙임 2

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도내 공사 구간 (중곡동 용마산거리 주변) (내용) 공사장 안전관리 및 환경관리 불량 (매뉴얼 39~47p 참조) ※공사안내표지판 제작·설치 및 관리요령 미준수(3개국어 미표기, 문안내용 부실 등 ※서울시 도로행정과는 없음) ※안전펜스 설치방법 미준수(자재 및 장비류 등 완전폐합, 토공작업은 전면 가림형으로 보행인이 혼용되지 않게)
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도내 공사 구간 (중곡동 용마산거리 주변) (내용) 공사장 안전관리 및 환경관리 불량 (매뉴얼 39~47p 참조) ※작업자 안전관리 미준수(개인보호구 미착용), 보행안전도우미 복장 규정 미준수 등 ※공사 감독자 현장부재
전		후
연번: 3	(위치) 사업지 보도내 공사 구간 (내용) 공사관계자(감독자, 현장대리인 등) 산업안전관리 및 보도공사 매뉴얼 관련 재교육 조치
<사진없음>
전		후