붙임 2

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간(덕릉로 구간) (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치(매뉴얼 68~69p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간(덕릉로24길 6) (내용) 선형블록이 끝나는 지점은 연속보행 유도를 위하여 마무리 점형블록 제외(메뉴얼 91p 참조)
전		후
연번: 3	(위치) 사업지 보도정비 구간(덕릉로 62) (내용) 횡단보도 점자(선형, 점형)블록은 보행방향으로 안전하게 유도하도록 돌기방향이 횡단방향과 같은 방향으로 설치, 매뉴얼 89p 참조)
전		후