붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간 (방배로 87 ~ 방배로 99) (내용) ·음향신호기 전면부 점형블록 2매 미설치 (매뉴얼 81p 참조) ·볼라드 전면부 점형블록 미설치 (매뉴얼 89p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간 (방배로 87 ~ 방배로 99) (내용) 볼라드 전면부 점형블록 미설치 (매뉴얼 89p 참조) ※점자블록과 장애물 이격거리 준수 (볼라드 위치 조정 필요)
전		후
-