붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 범안로 사업구간 전체 (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치(매뉴얼 68~69p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 범안로 사업구간(범안로 1229) (내용) 점자블록 설치 부적정(점형블록 제거, 매뉴얼 75p~78p 참조)
정 비 전		정 비 후