붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 시흥대로 사업구간(시흥대로 665) (내용) 점자블록 설치 부적정(점형블록 제거, 매뉴얼 75p~78p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 시흥대로 사업구간(시흥대로 659) (내용) 점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 시흥대로 사업구간(시흥대로 639, 대림사거리) (내용) ·점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) ·횡단보도 폭만큼(자전거 횡단도 폭 제외) 점형블록 설치(매뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 시흥대로 사업구간(시흥대로 635) (내용) 점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 시흥대로 사업구간(시흥대로 617) (내용) 보도 선형블록과 버스정류장 점형블록은 연계하여 연결(매뉴얼 87~88p 참조)
정 비 전		정 비 후