붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 올림픽로 사업구간 (내용) 점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조) 볼라드 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 올림픽로 사업구간 (내용) 횡단보도 폭만큼(자전거도로 폭 제외) 점형블록 설치(매뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 올림픽로 사업구간 (내용) 선형블록은 보행동선을 고려하여 보행 방향을 안전하게 유도하도록 선형 조정(매뉴얼 82~83p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 올림픽로 사업구간 (내용) 버스정류장 점자블록 미설치(매뉴얼 87~88p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 올림픽로 사업구간 (내용) 볼라드 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 89p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 올림픽로 사업구간(올림픽로 790) (내용) 비스듬하게 방향 전환시 선형블록 절단 및 설치 미흡(매뉴얼 82~83p 참조) ※절단시 잘리는 길이가 동일(동일각)하도록 절단하여 돌출된 선형돌기가 연속되도록

붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항(3)

연번: 7	(위치) 올림픽로 사업구간 (내용) 보도공사 실명제 표지 미설치(매뉴얼 73~74p 참조)
미설치
정 비 전		정 비 후