붙임 1

2021년 보도공사장 점검 지적사항

연번: 1	(위치) 가산로 사업구간(가산로 33) (내용) 점자블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 가산로 사업구간 전체 (내용) 측구 정비구간 수축줄눈 미설치(매뉴얼 68~69p 참조)
정 비 전		정 비 후