자동차전용도로 북동부지역 개질아스콘 구매 설명서
			2017. 05.
						도로관리처

자동차전용도로 북동부지역 개질아스콘 구매 설명서

1. 건    명 : 자동차전용도로 북동부지역 개질아스콘 구매

2. 목    적

서울시 자동차전용도로 구간 중 북동부권 지역(강변북로 일부, 동부간선로, 북부간선로, 올림픽대로 일부)내 노후 된 아스팔트 포장개량을 목적으로 발주 되는 포장공사에 대하여 향상된 품질의 아스팔트콘크리트를 원활하게 공급받을 수 있도록 하기 위함.

3. 참가자격 및 입찰방법

서울시설공단에서 요구하는 1등급 골재(편장석 비율 10%이내)를 사용한 개질아스콘(PG 76-22, 인장강도비 0.8이상) 및 개질SMA를 서울지역에 납품할 수 있는  중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제9조 및 동법 시행령 제10조에 의한 직접생산증명서 (제품명:아스팔트콘크리트)를 소지한 업체 또는 동법 시행령 제9조 제2항에 의한 중소기업협동조합

※ 지방계약법 시행령 제88조에 따라 공동계약(공동이행방식) 가능

4. 사용골재(편장석 비율)에 대한 규격 및 구매예정량

아스콘종류	입도기준	구매예정량 (TON)	비 고
개질 아스팔트콘크리트	WC-6,PG76-22, 1등급골재	12,318	인장강도비 0.8이상
개질SMA	13mm	1,160

※ 1등급골재 : 편장석비율 최대:최소(3:1) 10% 이하인 골재로

편장석 함유량 품질시험에 따른 일체 비용은 계약상대자가 부담한다.

※ 상기 구매예정량은 추정물량으로 우리공단 단위공사 현장여건 변동 등

사정에 의하여 규격별 구매량에 현저한 차이가 있을 수 있다.

5. 납품 공급할 장소

① 서울시 자동차전용도로 4개 노선(강변북로 일부, 동부간선로, 북부간선로, 올림픽대로 일부)포장보수 현장

※ 납품노선 및 장소는 서울시설공단 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

6. 납품조건

① 본 계약은 서울시설공단에서 계약상대자에서 계약기간 중 납품요구

물량을 납품요구 일시에 해당 현장에 납품 완료하는 분할납품조건 입니다.

② 계약상대자는 서울시 아스팔트콘크리트포장 유지보수 공사시방서에 규정된 모든 재료, 시설기준을 준수하고 특히, 개질아스팔트 바인더 선정·수급 및 1등급골재 수급 및 관리에 최선을 다한다.

③ 아스팔트콘크리트의 자재 및 혼합물의 품질관리는 서울시 아스팔트 콘크리트포장 유지보수 공사시방서에 규정된 기준을 따른다.

④ 자동차전용도로상 교통통제 후 제한된 시간에 시행되는 공사에 투입되는 자재로 연속적인 시공이 가능토록 납품하여야 한다.

⑤ 야간공사이므로 품질을 확보하기 위해 아스팔트 혼합물의 최적 온도를

유지한 상태로 현장 도착 납품되도록 하여야 한다.

7. 납품기간 : 계약일로부터 2017년 12월 10일까지 (분할납품 조건)

8. 계약금액조정에 관한 사항

납품기간 중 단가조정 사유 발생시(± 3%) 계약금액 조정 가능

9. 하자보증보험 의무가입

하자보수 보증기간은 납품검사 완료일로부터 2년간으로 하고, 이에 따른

하자보증보험을 반드시 가입하여 납품 완료 시 이를 제출한다.

- 보험가입금액(요구담보 금액) : 납품검사금액(조달수수료 제외)의 3%

10. 제재조치

① 서울시설공단은 계약의 불이행, 이행지체, 품질불량, 공사당일 납품시간지연 등 물의를 야기시킬 경우 납품 중지, 납품단가 조정 및 정산 등 제재 조치를 취할 수 있다.

② 품질검사 불합격 시 조치사항

전문기관(서울시 품질시험소 또는 한국건설기술연구원 등)의 포장 평가결과 포장공용성에 막대한 지장을 초래한다고 인정된 경우 향후 3년간 납품배정대상 제외 및 해체․복구에 소요되는 비용 부담

③ 납품 시간 지연

가. 약속된 시간 보다 30분 이상 지연 시 : 주의

나. 약속된 시간 보다 1시간 이상 지연 시 : 경고

※ 경고 2회 이상 누적 시 계약 불이행 통보

11. 반입 아스콘의 확인시험

① 확인시험은 시공중에 운반되어온 혼합물을 채취하여 아래와 같은 시험을 실시하며, 계약건별 정비대상 노선별로 시행한다.

② 샘플채취는 시공당일 공사감독자, 현장대리인, 자재공급자 입회하에 약 60㎏×2를 채취하여 60kg을 자체 보관하고 불합격 시 재시험 시료로 활용한다.

③ 채취된 시료는 시험실 운반하고 시험절차에 따라 시험을 실시하고 실내시험결과와 비교․확인하여야 하며, 확인시험을 위한 시험실은 서울특별시 품질시험소로 한다.

④ 불합격된 시료가 있을 경우 자재 납품업체가 비용을 부담하여 재시험을 시행하여야 하며, 재시험결과 불합격 될 경우에는 자재공급자의 비용으로 재시공을 실시한다.