한강유역환경청 고시 제2020-39호

「한강본류 단위유역 공공하수처리시설 방류수 수질기준 강화지역 및 대상시설(한강유역환경청고시 제2016-18호, 2016.12.26.)」을 다음과 같이 일부 개정‧고시합니다.

2020년  12월  31일

한강유역환경청장

한강본류 단위유역 공공하수처리시설 방류수 수질기준 강화지역 및 대상시설 일부개정

한강본류 단위유역 공공하수처리시설 방류수 수질기준 강화지역 및 대상시설 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5호를 다음과 같이 한다.

5. 수질기준

< 공공하수처리시설 방류수 수질기준 강화지역 및 시설 >

지역명 (지자체명)	공공하수 처리시설명	시설용량 (천㎥/일)	방류수 수질기준(BOD, mg/L)
			현 행	강화수질	시행기간
남양주시	진 건	125	10.0	5.0	2021.1.1.∼2030.12.31.
	지 금	43	10.0	5.0	2021.1.1.∼2030.12.31.
성남시	성 남	460	10.0	3.0	재건축 후 사용개시일부터 10년간
안양시	석 수	300	10.0	5.0	2021.1.1.∼2030.12.31.
	안 양	250	10.0	4.5	2021.1.1.∼2030.12.31.
용인시	수 지	150	10.0	5.0	2021.1.1.∼2030.12.31.
의정부시	의정부	200	10.0	3.0	재건축 후 사용개시일부터 10년간
	민 락	16	10.0	5.0	2021.1.1.∼2030.12.31.
하남시	하 남	66	10.0	3.0	2021.1.1.∼2030.12.31.
부천시	굴 포	900	10.0	5.0	2021.1.1.∼2030.12.31.
서울특별시	중 랑	1,590	10.0	6.5	시설 고도화(총인처리) 완료일부터 10년간
	탄 천	900	10.0	7.0	시설 고도화(총인처리) 완료일부터 10년간
	난 지	860	10.0	7.0	시설 고도화(총인처리) 완료일부터 10년간
	서 남	1,630	10.0	7.0	시설 고도화(총인처리) 완료일부터 10년간

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령일부터 시행한다.

제2조(시행기간 및 유효기간에 관한 적용례) 제4호 및 한강유역환경청고시 제2016-18호 한강본류 단위유역 공공하수처리시설 방류수 수질기준 강화지역 및 대상시설 부칙에도 불구하고 제5호의 성남 공공하수처리시설 및 의정부 공공하수처리시설 수질기준은 재건축 시설의 사용개시일로부터 10년간 효력을 가지며, 중랑 공공하수처리시설, 탄천 공공하수처리시설, 난지 공공하수처리시설 및 서남 공공하수처리시설 수질기준은 각 시설별 고도화(총인처리) 완료일부터 10년간 효력을 가진다.