검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	건축허가(설계변경) 신청에 따른 협의 (문래동3가 55-18)	영등포구 문래동3가 55-18	규모 : 지하5층/지상13층, 2개동, 연면적 99,367.79㎡ 용 도 : 업무시설(일반업무시설, 근린생활시설)	영등포구 건축과 -22691 (’15.08.10.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」에 경과 규정에 의해 조례 시행이전에 건축허가를 받아 저영향개발 사전협의 대상은 아니나, 빗물이용시설, 옥상녹화, 투수포장, 침투 트렌치 및 침투통 등을 설치하는 경우 붙임 2 양식에 따라 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주시기 바랍니다.
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요
토 양	○ 다음 해당 시설이 설치되어 있거나 설치되어 있었던 부지, 그 밖의 토양오염의 우려가 있는 토지는 토양오염에 관한 평가를 받을 필요가 있음 1. 토양오염관리대상시설 (석유류 제조·저장시설, 유해화학물질 제조·저장시설, 송유관시설 및 기타 유사시설 등) 2. 공장 (산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호 규정) 3. 국방, 군사시설 (국방·군사시설 사업에 관한 법률 제2조제1항 규정) ○ 공사중 오염된 토양이 발견될 경우 토양환경보전법 제10조의4 규정에 따라 토양정화 조치할 것