검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	건축허가(설계변경)신청에 따른 협의 (청담동 97-6)	강남구 청담동 97-6	규모 : 지하4층/지상14층, 1개동, 연면적 4,817.92㎡ 용 도 : 업무시설(오피스텔 15호) 및 단독주택	강남구 건축과 -33828 (‘15.09.10.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조 및 제9조에 따른 저영향 개발 사전협의와 관련하여 대상사업은 조례시행(2014.2.9.) 이전에 건축허가를 받아 조례의 경과 규정에 의해 저영향개발 사전협의 대상은 아니나, 빗물이용시설, 옥상녹화, 투수포장, 침투 트렌치 및 침투통 등을 설치하는 경우 붙임 2 양식에 따라 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주시기 바랍니다.
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요
지하수	○ 지하수위 이하구간 공사가 포함되는 대규모 공사로서 지하수위계 및 지반침하계가 설치되는 경우, 지하수위 및 지반침하 측정데이터를 공사 착공 시부터 준공 시까지 월 2회 이상 측정한 후 매분기말까지 시 주관부서를 통해 물순환정책과로 제출토록 하며, ○ 상기 공사장 내 설치된 지하수위계에 대하여는 준공 전 존치방안에 대해 서울시 물순환정책과 및 자치구 지하수 담당부서와 협의 이행토록 조치
토 양	○ 공사중 오염된 토양이 발견될 경우 토양환경보전법 제10조의4 규정에 따라 토양정화 조치할 것