중구 흥인동 주상복합 신축사업

환경보전방안서 검토의견

□ 동‧식물상

○ (p. 27) 식재계획의 이식수량에 관한 사항 구체적으로 제시바람.(남아있는 상록교목에 대한 매매시행의 사유를 구체적으로 기술)

○ (p. 92) 옥상녹화≤20cm 면적이 증가하였음에도 세덤류 식재수량이 크게 감소한 사유를 명확히 하기 바람.

○ 3층 데크부 수공간을 추가 설치하였으나 주민들이 물놀이 공간으로 이용할 것이라는 내용이 포함되어 있어 해당 수공간이 수생비오톱의 역할을 할 수 있는 것인지 확인하고 수공간의 성격을 명확히 하기 바람.

○ 육생비오톱과 수생비오톱 조성위치 및 조성계획 구체적으로 제시바람.

□ 토지이용

○ (p. 76) 금회 생태면적률이 2차 건축허가시와 유사한 수준인 31.90%이나 이는 일부 투수포장의 증가에 기인하는 것이며 자연지반녹지를 비롯하여 인공지반녹지, 옥상녹화≥20cm, 벽면녹화 등이 각각 소폭씩 감소하였으므로 가급적 해당 녹지면적을 증가시킬 수 있는 방안을 검토바람. 옥상녹화의 경우 특별한 사유가 없는 한 ≥20cm 면적을 확대하도록 검토바람.

○ (p. 83) 3층 데크부 생태면적률 산정시 적용된 전면투수포장 및 틈새투수포장 면적의 배수처리 계획 제시바람.

○ (p. 100) 3층 데크에 수공간 조성 후 수생식물 식재 예정이므로 수공간 조성 상세단면 및 수생식물 종류 제시바람.