주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 2020년 안양천 하천시설물 유지관리공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	금천구 관내 안양천
공사개요	- 산책로 경관개선 3개소 - 계단 및 램프정비 각 5개소
공사기간	착공일로부터 2020년 12월 31까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	806,000	천원
◦	심사금액	:	789,690	천원
◦	절 감 액	:	16,310	천원
◦	절 감 률	:	2.0	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,489원/ℓ → 1,488.4원/ℓ(서울시 2월 조사단가)

- 경  유 : 1,343원/ℓ → 1,340.2원/ℓ(서울시 2월 조사단가)

- 내수합판 : 8,227원/㎡ → 8,012원/㎡

- 미송각재 : 538,922원/㎥ → 505,520원/㎥

- 융착식도로표지용도료(황색) : 4,200원/kg → 3,150원/kg

- 융착식도로표지용도료(백색) : 4,200원/kg → 2,750원/kg

- 모래(강모래): 30,000원/㎥ → 29,000원/㎥ 등 11종 거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가

- 잔토처리 운반비 : 경비 적용

- 화단경계석, 도로경계블럭 : 모로타르 바름이 포함된 품이므로 제외(토목품셈1-10—2)

- 보도블럭(소형고압)설치 : 포장공 제외(서울형품셈 포장공은 주택가 도로 및 차도에 적용 품)

- 셋트앵커 설치 : 노무품 조정((서울형품셈(전기)적용))

- 목재가공 및 설치 : 보통구조(중) → 보통구조(하) 조정

- 콘크리트 표면처리(그라인딩) : 노무품 조정(서울형품셈)

- 고압수 세척 : 특별인부 → 보통인부

- 표면처리(벽체, 천정) : 칠 조정(건축품셈 11-2-2)

- 단면복구(벽체, 천정) : 몰탈바름 조정(건축품셈9-1-2)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당사항 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)