도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제18차)

◉ 광화문 광장 조성사업 공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 2-2단계 보행자 불편이 예상되므로 임시 보행동선을 짧게하고 보행도우미를 추가 배치하여 짧은 우회동선을 이용할수 있도록 조치하기 바람

- 3단계 공사시 유턴 안내표시를 강화하고, 광화문교차로 구간을 선 공사후 유턴차로를 확보하는 방안을 검토하기 바람

- 3단계 포장공사시 세종대로 시청에서 광화문 방향으로 직진 3개차로가 운영될 예정이므로 직진은 3개차로를 확보하여 포장시 점유면적을 2분할 하여 포장공사 시일 단축과 포장공사의 품질을 확보하는 방안을 검토하기 바람

- 공사 완료후 서측도로(향후 광장 구간)의 차로 차단 계획을 제시하기 바람

- 광화문삼거리의 방향별 분석 자료를 제시하기 바라며, 공사중 우회전 용량 감소에 따른 정체가 예상되므로 이에 대한 대책(공사중, 공사후)을 제시하기 바람(세종대로에서 동십자각 방향 및 독립문역에서 세종대로 방향)

- 공사완료후 세종대로 사거리의 신호현시 전략을 제시하기 바라며, 서대문방향 우회전 가속차로 설치 검토와 보행자 대기공간에 보도채움 등 보행자의 안전대책을 수립하기 바람

- 공사완료후 시청방향 우회전 교통량 처리를 위해 광화문빌딩 앞 보도채움 및 차로 선형조정을 검토하여 개선안을 서울지방경찰청과 협의하기 바람

- 공사 시행전 사전에 홍보 등을 강화하여 교통량이 분산될수 있도록 하기 바라며, 모범운전수와 보행도우미 배치를 강화하여 정체가 최소화 될수 있도록 하기 바람