서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서	230
	생활안전용 장갑	족
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 각종 인명구조용에서 사용하는 생활안전용 장갑에 대하여 적용 한다. 2. 필요조건 2-1 손을 충분히 보호할 수 있는 아라미드 섬유이어야 한다. 2-2 땀수는 10mm당 4땀 이상이어야 한다. 2-3 방수필름을 사용하여 충분히 방수기능을 갖추어야 한다. 3. 성능 및 구성품 3-1 성능 - 무게 : 약 500g 이상 - 재 질 : 아라미드, FBO 혼용 - 크기 : 특대, 대, 중, 소 - 손목부위에 웨빙과 벨크로를 부착하여 단단히 조일 수 있어야 한다. 3-2 구성품 - 본체1 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. - 계약체결 후 60일 이내에 납품하여야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. - 공급자 확약서와 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. 5-3 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.