가로등·경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 교량명  (     ),  위치(                   )

○ 점검일시 :

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기( )
	작동상태	양호( ), 불량( )
	메인차단기 위치	상단( ), 하단( )
	차단감도및정격전류	㎃, A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식( )
	절연저항 측정 (㏁)
	접속점 발열상태	양호( ), 불량( )
	배선정리 상태	양호( ), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호( ), 불량( )
기 타 관리상태	관리카드	비치( ), 미비치( )
	정기검사일	2010. . .
	분전함 결선도	비치( ), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: ㎝
	청소상태	양호( ), 불량( )

2016.  .    .

점검자 :                     직급        성명

직급        성명

(양식3)

경관조명 점검표

점검일 : 2016년   월   일

대 상	교량명	측면	부점등		비고
			개별	구간
00도로 사업소		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상류측
		하류측
		상판측
		교각측
		전체
		전체
		전체

※ 주요 점검사항 : 등기구탈락, 등기구오염, 안정기카바 탈락, 기초볼트 이완, 도장 박리 등

점검자              직            성명             (서명)

직            성명             (서명)

직            성명             (서명)