도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(소위원회 2차)

◉ 마곡분기 전력구공사(추가) : 조건부 시행

1. 복공판 설치 및 해체에 대한 공사중 단계도를 추가하기 바람

2. 복공판 설치 및 해체 공사시기는 교통량 조사후 교통량이 비교적 적은 요일을 선택하여 공사를 시행하기 바람(출퇴근 시간대를 피하기 바람)

3. 복공설치 공사 시에는 점유면적을 최소화하고 마지막 차로는 측구를 0.5m 이상 확보하는 방안을 제시하기 바람(측구 확보를 위해 보도 셋백 등 다양한 방안을 포함하기 바람)

4. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(scsnet@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)