도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(13차)

◉ 마들지하차도 외 3개소 보수 및 포장개량공사 : 조건부 시행

1. 마들 1단계 의정부 방향 엇갈림 구간이 짧음으로 원거리 안내와 엇갈림 구간이 짧다고 안내하여 사고가 발생하지 않도록 입간판 설치 하기 바라며 등 추가적으로 베너 등을 설치하여 홍보를 강화하여 공사를 시행하기 바람

2. 신축이음 및 양생 공사는 1시간을 탄력적으로 연장하여 부실 시공이 발생하지 않도록 하여 공사를 시행하기 바람

3. 마들 1단계 테이퍼 방향을 차량이 원활하게 차로 변경이 가능하도록 수정하기 바람

4. 노원 2단계, 수락 2단계, 마들 2단계 사고가 발생하지 않도록 테이퍼 길이를 연장하기 바람

5. 공사시간을 준수하여 공사를 시행하기 바람

6. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)