도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(5차)

◉ 마포지사 열배관 공사(DMC~삼성SDS 주변) : 조건부 시행

1. 굴착시 공사중 교통소통대책 단계 도면을 추가하기 바라며, 굴착시는 야간에 공사를 시행하기 바람

2. 굴착단계에 따른 분석을 추가하기 바람

3. 교차로 부분은 시야 확보를 위해 투명 펜스를 설치하기 바람

4. 교차로 부분은 회전 차량을 위해 가각정리를 하기 바람

5. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(scsnet@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)