2014년 문화재 화재예방협의체

하반기 정기회의

강 동 소 방 서

(현장지휘대)

서울 암사동 유적 현황

문화재 관리대상 :  서 울 암 사 동 유 적

위 치	강동구 올림픽로 875 (암사2동 139-2)		전화번호	3425-6525 3426-3857		사적 지정	79.07.26
문화재지정	국가사적 제267호 (102,001㎡)			관람시간	09:30~18:00 (아침무료개방:06:00~09:00)
안전관리자	팀장 조양제			근무인원	11명
건물구조	제1전시관	양식 철콘조 1/0 층 1,024.00㎡(움집터 8기)
	제2전시관	양식 목조 1/0 층 812.59㎡(유물시대별생활상;마네킹)
	움집(옥외)	9기(건축재료 ; 목재, 짚), 체험움집 1기
체험장 건물구조	체험교실	양식 철콘조 1/0층 303.58㎡
	시간의길(동굴)	가로 : 5m, 세로 : 4m, 길이 : 30m (건축재료 : 콘크리트, 철근)
	움집군락(옥외)	7기(건축재료 : 목재, 짚, 억새지붕)
	옥외	발굴체험장, 수렵체험장, 어로체험장

주요대상등

건물	전시관(2동), 관리사무실(1동), 체험교실(1동), 매표소(1동), 매점(1동), 숙직실(1동), 화장실(3동)
유물	18종 167점(빗살무늬토기 조각, 석기, 반월형석도, 어망추, 석촉, 찍개 등)

소방안전현황

근무 인원	주간 : 12명	야간 : 6명(3교대 근무)
	- 관리사무실 : 7명(행정요원) - 매점 : 1명(매점관리 및 공익요원) - 매표소 : 2명(정문 안내요원) - 전시관 : 2명(시설 관리 및 전기업무)	- 숙직실 : 6명(2인1조 3교대 근무) (문화재안전인력)
소방시설	법정 : 소화기(75), 옥외소화전(7), 비상경보기시설(3) 자진 : 자동화재탐지설비(열감지기 : 18, 연기감지기 : 28), 유도등(7)
보안경보시스템	상황실 - CCTV(30대), 열선감지기(9)
소방통로 (진입로)	확대부지 출입로(후문)

서울암사동유적 자위소방대 조직

							반 장
							정 상 변			(강동구청 행정안전국 선사유적과 과장)
							안전관리자			(강동구청 행정안전국 선사유적과 팀장)
							조 양 제
		통보연락반					초기소화반						방호소산반
		김 규 만 박 동 근 박 다 예					서 진 호 최 일 헌 문화재안전인력						이 인 수 윤 희 진 문화재안전인력

시설 전경

제 1 ․ 2전시관	제 1 ․ 2전시관
복원움집	선사체험교실

시설 배치도

소방용수시설 현황

소방시설 현황

소방시설	소화설비		경보설비		피난설비	소화용수설비
	소화기	옥외소화전	비상경보 설비	자동화재 탐지설비	유도등	사설	공설
기준	5	3	3	21/3	3
설치	36	3	3	21/3	5	2	2

대응 활동

가		화재발생 신고 및 초기활동

❑ 활동 내용

❍ 화재발생 상황 신고 및 전파

➡ 화재발생 장소 및 규모, 연소진행상황 등 관계기관 등에 신고

➡ 문화재 관계자 및 관객에게 신속한 전파를 통한 초기 신속대응

❍ 초기 대피활동 및 인명대피 유도

➡ 신속하게 안전한 장소로 대피 유도함으로서 인명피해 발생방지

❍ 중요문화재, 물품(동산)등 반출활동

➡ 선사유물 등 중요 문화재 등을 안전한 장소로 반출함으로서 중요문화재 소실방지

❍ 소화기 및 옥외 소화전을 이용 조기화재 진압활동 전개

➡ 각 시설에 비치된 소화기, 옥외소화전을 이용하여 건물의 연소확대를 저지

하고 건물내 유물이 화재로부터 소실되지 않도록 화재 진압활동 전개

❍ 소방차 진입을 위한 차량통제 소방차량 유도실시

➡ 차량부서에 장애요인이 되는 차량들 사전에 통제하고 화재 장소에 따른

차량의 적정부서 유도함으로서 신속하고 효과적인 화재진압활동 전개

나		진압대 출동

❑ 출 동 대

❍ 출동차량 및 인원

➡ 선착대(10대) : 암사대, 지휘차, 고덕대, 성내대, 구조대

➡ 2차 출동대 : 화재규모 등 상황에 따른 2차출동 발령

➡ 유관기관 : 자치단체(강동구청) 및 유관기관(경찰 등), 문화재 관리사업소,

중장비 보유업체 등 즉각 통보를 통한 공조 지원 체제로 합동 진화작업 전개

※ 응원 출동하는 차량 및 인원(의용소방대원 등)으로 인한 소방차량 진입

및 전개시 장애요인 발생치 않도록 차량주차 등 관리 철저요함.

❑ 진압작전도

❑ 소방 여건

❍ 유물 전시실 내의 문화재 및 유적지내 산재되어 있는 움집 등 건축재료(목재, 짚)의 특성상 화재취약 위험성 상존

❍ 노약자 등 불특정 다수의 출입이 빈번하여 유사시 대피유도에 어려움 예상

❍ 소규모의 화재 발생으로도 비화 가능성이 많음

❍ 건물 주변으로 소방차량 진입 원활, 넓은 공터가 확보되어 소방활동 용이

유관기관 임무 및 복구활동

□ 강동구청(선사유적과)등 문화재 관리 분야

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

○ 긴급복구지원팀 현장복구활동

※ 서울시 문화관광디자인본부 문화재과 문화재관리팀(☎2171-2582)

※ 강동구청 선사유적과(☎3425-5250)

※ 서울 암사동 유적(☎3426-3857)

□ 경찰서

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 상황분석을 통한 긴급대피 정보 전파 및 대피지원

○ 현장통제, 질서유지 활동

- 위험지역 통제 및 출입제한 조치

- 질서유지, 교통통제를 위한 제2차 통제선 설치

- 사상자 이송 등을 위한 이송로 확보

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

□ 보건소

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

○ 응급의료계획에 따른 지원활동

□ 한국전력, 가스안전공사

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

○ 전기 · 가스 · 유류 분야 등 전문인력 · 장비 긴급출동

□ 한국통신

○ 총괄지휘부(소방서)에 연락관 파견(통신망 확보)

○ 소관 업무에 대한 상황정보 파악·통보

○ 화재현장 통신소통 원활화 협조