붙임1		물재생센터 단계별 에너지 자립율 추진 목표

단위 : TOE

구 분		2015기준	단 기	중 기	장 기
			‘18~’20	‘20~‘25	‘26~‘30
에너지 자립율(A/B)		51.6%	55.8%	73.4%	103.3%
생 산 량 (A)	소 계	65,773	82,395	113,304	163,373
	발 전	1,680	5,216	21,870	62,088
	열 회 수	11,880	19,317	19,317	19,317
	하 수 열	5,777	7,288	10,745	15,344
	건 조 재 연 료	12,302	13,550	24,348	29,600
	바이오(소화)가스	34,134	37,024	37,024	37,024
사 용 량 (B)	소 계	127,316	147,787	154,291	158,143
	전 력	99,281	109,416	115,920	119,772
	열 회 수	11,514	18,951	18,951	18,951
	유 류, L N G	186	198	198	198
	바이오(소화)가스	16,335	19,222	19,222	19,222

※ TOE(Ton of Oil Equivalent) : 원유(석유) 1톤의 발열량 기준단위(1TOE = 1,000만kcal)

※ 에너지법 시행규칙 제5조(에너지열량환산기준)에 의거 TOE로 환산