물재생센터 송풍기 설치현황

[중랑물재생센터]

처리장별	형 식	호기	규격	설치년도	제작사	상태	비 고
계		27대
2처리장	단단터보식	1	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		2	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		3	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		4	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		5	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		6	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		7	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		8	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		9	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		10	95㎥/min, 220kw	2007	한국터보기계	노후
		조절용	32㎥/min, 75kw	2013	뉴로스	정상
		조절용	32㎥/min, 75kw	2013	뉴로스	정상
3처리장	다단터보식	1	440㎥/min,580kw	1988	일본 에바라	노후
		2	440㎥/min,580kw	1988	일본 에바라	노후
		3	440㎥/min,580kw	1988	일본 에바라	노후
		4	440㎥/min,580kw	1988	일본 에바라	노후
		5	440㎥/min,580kw	1988	일본 에바라	노후
		6	440㎥/min,580kw	1988	일본 에바라	노후
		7	440㎥/min,580kw	1988	일본 에바라	노후
		8	440㎥/min,580kw	1988	일본 에바라	노후
		9	440㎥/min,580kw	1992	서원풍력공업(주)	노후
		10	440㎥/min,580kw	1992	서원풍력공업(주)	노후
	단단터보식	조절용	250㎥/min,350kw	2014	폴란드(KDM)	정상
4처리장	다단터보식	1	450㎥/min,580kw	1997	범양냉방	노후
		2	450㎥/min,580kw	1997	범양냉방	노후
		3	450㎥/min,580kw	1997	범양냉방	노후

[난지물재생센터]

처리장별	형식	호기	규격	설치년도	제작사	상태	비 고
계		14대
1처리장	다단터보식	1	300㎥/min,500kW	1995	서원풍력	노 후	진동상승
	단단터보식	2	350㎥/min,450kW	2016	뉴로스	정상
	다단터보식	3	300㎥/min,500kW	1995	서원풍력	노후
		4	300㎥/min,500kW	1995	서원풍력	노후
		5	300㎥/min,500kW	1995	서원풍력	노후	진동상승
	단단터보식	6	210㎥/min,310kW	2013	삼정터빈	정비요
		7	210㎥/min,310kW	2013	삼정터빈	정비요
		8	250㎥/min,370kW	2013	삼정터빈	정비요
2처리장	단단터보식	1	350㎥/min,450kW	2016	뉴로스	정상
	다단터보식	2	270㎥/min,500kW	1997	서원풍력	노후
		3	270㎥/min,500kW	1997	서원풍력	노후
		4	270㎥/min,500kW	1997	서원풍력	노후
	단단터보식	5	270㎥/min,500kW	2013	삼정터빈	정비요
		6	270㎥/min,500kW	2013	삼정터빈	정비요

[탄천물재생센터]

처리장별	형식	호기	규격	설치년도	제작사	상태	비 고
계		12대
1처리장	다단터보식	1	480㎥/min,650kW	1986	서원풍력	노후
		2	480㎥/min,650kW	1986	서원풍력	노후
	단단터보식	3	480㎥/min,600kW	2016	터보맥스	정상
	다단터보식	4	480㎥/min,650kW	1986	서원풍력	노후
		5	480㎥/min,650kW	1986	서원풍력	노후
		6	320㎥/min,500kW	1993	서원유체기술	노후
2처리장	단단터보식	1	350㎥/min,450kW	2016	㈜뉴로스	정상
		2	350㎥/min,450kW	2016	㈜뉴로스	정상
		3	350㎥/min,450kW	2016	㈜뉴로스	정상
		4	350㎥/min,450kW	2015	㈜뉴로스	정상
		5	350㎥/min,450kW	2015	㈜뉴로스	정상
		6	350㎥/min,450kW	2016	㈜뉴로스	정상

[서남물재생센터]

처리장별	형식	호기	규격	설치년도	제작사	상태	비 고
계		29대
1처리장	다단터보식	A 2	360㎥/min,550kW	1994	서원풍력	노후
		A 3	360㎥/min,550kW	1994	서원풍력	노후
		A 5	360㎥/min,550kW	1994	서원풍력	노후
		A 6	360㎥/min,550kW	1994	서원풍력	노후
		B 1	360㎥/min,550kW	1995	서원풍력	노후
		B 2	360㎥/min,550kW	1995	서원풍력	노후
		B 3	360㎥/min,550kW	1995	서원풍력	노후
		B 4	360㎥/min,550kW	1995	서원풍력	노후
		B 5	360㎥/min,550kW	1995	서원풍력	노후
	단단터보식	B 6	350㎥/min,450kW	2015	뉴로스	정상
		B 7	350㎥/min,450kW	2015	뉴로스	정상
2처리장	다단터보식	A 1	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		A 2	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		A 3	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		A 4	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
	단단터보식	A 5	330㎥/min,450kW	2016	뉴로스	정상
		A 6	330㎥/min,450kW	2016	뉴로스	정상
	다단터보식	A 7	165㎥/min,250kW	1999	서원풍력	노후
		A 8	360㎥/min,550kW	1994	서원풍력	노후
		B 1	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		B 2	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		B 3	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		B 4	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		B 5	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		B 6	330㎥/min,500kW	1999	서원풍력	노후
		B 7	165㎥/min,250kW	1999	서원풍력	노후
	단단터보	B 8	360㎥/min,550kW	1994	서원풍력	노후