고려대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 증축사업

환경보전방안서(8차) 보완서 검토의견

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 고려대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 증축사업

○ 위    치 : 서울특별시 성북구 안암로 145 일대

○ 사 업 자 : 학교법인 고려중앙학원

○ 사업면적 : 640,850.0㎡

○ 승인기관 : 성북구청

Ⅱ. 검토의견

1. 항목별 협의내용

가. 대기환경 분야

1) 대기질

○ 저감방안

48쪽, 공학관 외벽 리모델링 증축 및 대수선 사업 시, 공사 기간동안 건물 내 수업, 연구, 실험 등 구성원의 교육 및 연구활동이 계속 이루어지는지 확인이 필요함. 공사 기간 동안 실내 활동이 이루어지는 경우, 공사 시 실내환경의 공기질 기준을 운영시와 동일하게 적용하는 보완 대책을 제시하기 바람

88쪽, NOx 2019년 및 이전 정도검사지 추가 바람

2) 온실가스

○ 영향예측

103쪽, 공학관 1층 로비 증가 면적이 미미하여 도시가스 사용량 증가도 미미할 것으로 예측하고 온실가스 배출량 산정에서 제외하였으나, 미미하더라도 검토가 필요함

○ 저감방안

108쪽, 환경영향평가 대상 건물은 BEMS 설치를 면밀히 검토해야하며, 리모델링 건물, 소규모 건물 등 건물의 용도, 규모, 연식과 무관하게 BEMS도입 계획이 수립되어야 함

108쪽, 주차장 전력 저전압 수전으로 전기차 충전설비가 어렵다는 의견을 제시하였으나 서울시 정책 방향과 같이 최근 환경 친화적   이동수단이 증가하는 추세이므로 환경 친화적 우선 주차계획을 수립 바람

친환경주차면 확보 방안을 제시바라며, 내원객 주차장에 충전시설 설치가 어려우면 대안을 마련하여 제시바람

나. 생활환경 분야

1) 토지이용

○ 영향예측

129~130쪽, 증가면적 중 184.61㎡는 과거 공사분으로 미신고된  부분임. 미신고부분을 금회 변경에 포함하는 것의 적정성 검토 바람

131~138쪽, 증가면적 중 424.43㎡는 과거 공사분으로 미신고된  부분임. 미신고부분을 금회 변경에 포함하는 것의 적정성 검토 바람

2) 동·식물상

○ 영향예측

173~177쪽, 조경계획에 포함되어 있는 핑크뮬리, 비비추, 애기 맥문동 등의 생태적 적정성 검토 바람

3) 친환경적자원순환

○ 영향예측

180쪽, 신축시 건설폐기물 발생량을 종합하여 표 하나로 요약 정리하여 추가하고, 합산 발생량을 공사기간을 감안하여 일 발생량으로 환산한 뒤 해당 자치구 최근연도 건설폐기물 발생량과 비교하여 가중도 제시 필요

4) 소음·진동

○ 영향예측

리모델링에 투입되는 장비를 크레인 1대로 추정하는 것은 본 사업의 규모와 공종을 제대로 반영하고 있지 못한 것으로 보이며 장비를 추가 투입하여 소음예측 결과를 현실화하기 바람

186쪽, 학교 내 위치하는 시설물의 경우 학교 내부인들이 사용하는 것도 있지만 외부인들의 사용빈도가 높으므로 정온시설에서 제외하는 것은 타당하지 않음. 학교내 시설물 중 정온을 요하는 건물들을 포함하여 검토바람