물  품  제  조   설  명  서

1. 건    명 : 양재가압장 천장크레인 제작구매설치

2. 목   적 : 신설중인 양재가압장의 향후 유지관리를 위한 서스펜션 타입의 천장크레인을                제작구매 설치함.

3. 설치장소 : 신설중인 양재가압장 내(서초구 남부순환로 344길10)

4. 물품개요

- 천장크레인(서스펜션 타입) 1대 및 주행레일 일체의 제작설치

- 서면 및 제품심사, 안전검사 등 일체 인허가 관련사항 포함

- 규  격

구 분		형식 및 규격	비 고
(1) 형 식		서스펜션 크레인	저·중속형
(2) 정격하중 (TON)		5.0
(3) 스판×주행×인양거리(m)		약 6.4이상 × 30.5 × 8.0
(4) 예 상 모타동력	인양(KW)	약 4.2
	횡행(KW)	약 0.75	제조사 사양에 따라
	주행(KW)	약 0.75 × 2	변경가능
(5) 전 원 (V-Ph-Hz)		380 - 3 - 60	스페이스 히타 내장
(6) 수 량		1 대
(8) 운 전 방 법		푸시버튼 스위치(6점식)	리모컨 포함

※ 건설중인 가압장 구조물의 철근에 레일접합함.

5. 납품기한 : 2018년 12월 20일

6. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년간

7. 예정공정표

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월
업체 제작
현장 설치				기간 중 1개월 내 설치		준공

※ 작업 여건에 따라 현장설치 일정 변경 가능.  끝.