생활권 공원녹지 조성사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2015. 10. 06. (화) 09:30

□ 심의위원(4) : 공원녹지기획팀장, 담당

□ 심의안건 : 성동구 생활권 공원녹지 조성사업(성수1가2동 656-1584)

□ 심의방법 : 서면심의

심의결과

□ 공통사항

- 주민협의체를 구성하여 공동체 활성화 방안을 강구하고 주민참여 공원녹지 조성

자치구	심의결과	심 의 내 용	비 고
성동구	조건부가결	【동선계획】 ◦ 면적이 작은(249㎡) 대상지로서 출입구 2개소를 계획하는 것 보다는 보행편의를 위해 램프 형태의 출입로를 계획대로 반영하고 계단 출입구는 녹지대로 조성하여 식재면적을 확대하는 방안 검토 【시 설 물】 ◦ (계단 출입구 필요시) 운동기구는 보행 동선에 위치 하여 불편함을 야기할 수 있으므로 이용측면을 고려하여 그늘이 있는 위치로 재배치 ◦ 파고라, 의자, 운동시설 등 시설물 도입 시에는 “공원시설 색채 디자인 가이드라인”을 적용하여 설계할 것. ◦ 파고라 지붕은 햇빛 투과율이 적은 재질로 선택 하거나 목재로 변경 검토 【포 장 공】 ◦ 포장면적을 줄이고 녹지 면적을 확보하는 방안 강구 ◦ 휴게공간 바닥과 진입 램프는 동일한 인조화강석 포장으로 포장경계석이 불필요하므로 삭제. 【식 재 공】 ◦ 북측 컨테이너 건물과 인접한 녹지에 식재 계획된 조팝나무와 비비추 재배치: 비비추를 녹지경계 주변으로 식재하고 조팝나무는 뒤쪽에 배치하여 식재