도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제20차)

◉ 서울제물포터널 민간투자사업(종점부) : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 터널 진입 진출부 차로운영을 확인할 수 있도록 도면 수록 요망

- 여의도광장 교차로 WB 직진 4개차로와 환승센터 진입 2개차로를 명확히 구분할 것 (불필요한 차로변경이 발생되지 않도록)

※ 공사완료 후 WB 직진차로(4차로)는 환승센터로 인해 용량적으로는 3개차로로 축소될 것인바 직진교통류 처리에 문제가 없는지 검토가 필요

- 공사내용(화단 일부 철거) 대비 공사 점용 기간이 지나치게 긴 것으로 보이므로 일정 단축 방향 검토 필요

- 서비스수준 분석결과를 부록으로 제시할 것