- 2019년도 옥상녹화·텃밭조성 사업 -

설  계  심  의   결  과

○ 심의요구자 : 중구(공원녹지과)

○ 대  상  지 : 서울로 7017 지하보도 캐노피(중구 봉래동2가 63-7)

○ 심 의 일 자 : 2019. 8. 29.(목)

○ 심 의 구 분 : 자체

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

식생매트에 적용식물(세덤류)을 자생 초화류로 변경 바람 (세덤류 식재 지양)

※ 조경과-563(2019.1.11.)호 “2019년 옥상녹화·텃밭조성사업 추진 계획” 참조

2. 급수(자동관수)시설 설치 검토 바람 (설치 시 도면 첨부)

3. 방수공사에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을

명시(권장사항: 10년간의 방수 보증을 받을 것)

4. 공사 착공 전 기 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한

안전성 검토 확인(담당자)을 받고 관련 도서를 제출

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게

작성하고, 반영된 도면, 내역서 등을 반드시 포함하여 제출할 것.