성내5교 보수공사비(개략공사비)

구 분	손 상 내 용	보수공법	보수규모		단가(원)	보수공사비 (원)	순위	조치계획
			단위	물량
보도부 및 난간, 연석	파손, 철근노출	철근방청+단면보수	㎡	0.47	262,562	123,404	중기	2016 이후
	표면박리, 박락	단면보수	㎡	1.8	254,454	458,017	중기	2016 이후
받침장치	받침몰탈 열화, 부식	몰탈보수	㎡	0.54	134,762	72,771	중기	2016 이후
	받침몰탈균열(cw=0.3㎜)	주입보수	m	0.72	144,629	104,133	중기	2016 이후
	받침몰탈 파손	몰탈보수	㎡	0.25	134,762	33,691	단기	2015 반영
배수시설	배수관 탈락	배수관 설치	개소	2.00	120,000	240,000	중기	2015 반영
신축이음	유간내 토사퇴적	청소	m	60.00	30,000	1,800,000	중기	2015 반영
바닥판 하 면	철근노출	철근방청+단면보수	㎡	2.69	262,562	706,292	단기	2015 반영
	보수재 박리, 박락	보수재 재도장	㎡	6.32	194,608	1,229,923	중기	2016 이후
교대․교각	균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수	m	17.52	144,629	2,533,900	중기	2016 이후
	보수부 박리, 백태	단면보수	㎡	2.30	194,608	447,598	중기	2016 이후
	콘크리트 박리, 파손	단면보수	㎡	0.41	254,454	104,326	단기	2015 반영
	침식 및 골재노출	단면보수	㎡	16.80	254,454	4,274,827	단기	2015 반영
순공사비						12,128,882
부대공비						-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]						6,064,441
총공사비						18,193,323

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.