붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’16. 12.)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

							(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
광암	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
구의	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
뚝도	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05
암사	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
영등포	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	7.11	7.19	7.23	7.10	7.11	7.22	7.04	7.04	7.26
광암	7.15	7.16	7.13	7.36	7.31	7.21	7.42	7.36	7.20
구의	7.14	7.18	7.27	7.17	7.19	7.30	7.06	7.08	7.25
뚝도	7.17	7.16	7.35	7.15	7.12	7.33	7.15	7.11	7.42
암사	7.03	7.02	7.21	7.12	7.14	7.17	7.14	7.13	7.14
영등포	7.29	7.35	7.26	7.31	7.30	7.30	7.29	7.30	7.28

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.42	0.44	0.42	0.26	0.27		0.27	0.23	0.24	0.26
광암	0.33	0.39	0.34	0.32	0.32		0.27	0.24	0.25	0.22
구의	0.32	0.37	0.31	0.27	0.27		0.28	0.18	0.21	0.22
뚝도	0.33	0.38	0.38	0.25	0.28		0.28	0.22	0.24	0.25
암사	0.38	0.40	0.37	0.31	0.30		0.28	0.24	0.24	0.23
영등포	0.47	0.50	0.47	0.35	0.35		0.31	0.25	0.25	0.24

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	197.89	197.92	200.00	215.94	216.73	255.32	224.27	227.82	256.59
광암	209.33	212.59	246.52	218.61	214.66	240.00	213.61	214.52	253.43
구의	216.13	212.81	251.44	234.36	243.82	256.01	232.09	244.97	258.09
뚝도	230.97	216.67	268.95	226.95	231.29	257.36	227.84	236.32	250.86
암사	148.30	157.09	209.30	231.63	234.51	271.71	227.36	228.80	263.81
영등포	247.96	194.91	249.53	234.91	246.92	266.99	235.64	247.96	268.90

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	6.57	12.92	5.80	7.86	13.48	7.96	8.43	13.88	8.43
광암	7.85	14.06	7.79	8.18	13.79	8.96	8.48	13.97	8.31
구의	6.37	12.58	6.61	7.13	13.62	7.37	8.93	14.32	8.83
뚝도	10.14	8.11	7.07	8.16	13.28	7.63	9.07	14.27	9.73
암사	6.98	12.86	7.06	7.80	13.79	8.81	8.26	13.73	8.50
영등포	6.87	12.89	7.31	8.50	13.76	7.78	8.80	14.46	9.03