도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제3차)

◉ 신촌현대백화점 일대 하수암거 개량공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 공사 관로 제원 및 공사차량 회전반경 등을 고려할 때 2개 차로 점용이 필요할 것으로 판단되므로 검토 바람

-  2개 차로를 점용하는 단계에서는 공사 일수를 최소화하기 바람

- 8단계의 경우 남측도로 우회전차량을 위한 사전 우회안내가 필요함

- 중앙버스전용차로부 공사는 버스운행시간 종료 후에 시작하는 방안을 검토 바람

- 1단계 연세로5길 통행이 불가함에 따라 주민대상 사전홍보 실시 및 신촌로에서 접근하는 차량에 대해서도 우회로 안내 등 홍보관련 계획 보완

- 4단계 및 5단계 중앙버스전용차로 공사와 관련하여 해당 노선 운행 버스 회사 대상 사전홍보 실시

- 8단계 공사구간 신촌로16길에서 신촌로로 우회전 진출이 불가함에 따라 우회로 안내 및 주민대상 사전홍보 실시 등 홍보 관련 계획 보완

- 8단계 신촌로18길에서 신촌로 우회전 진출이 가능하도록 점용구간 조정 검토, 만약 조정이 불가능하다면 우회로 안내 및 주민대상 사전홍보 실시 등 홍보 관련 계획 보완

- 4~5단계 공사 시행시, 노선버스 통행이 완전히 종료되는 시간대에 시행하여 중앙버스전용차로 상의 안전 사고에 예방할 것