제8720180069호 안전시설등 완비증명서 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제9조제5항 및 같은 법 시행규칙 제11조제2항에 따라 안전시설등을 확인한 결과, 같은 법 시행규칙 별표 2에 적합하게 설치되었음을 증명합니다. 2018년 7월 25일 (재교부: 2024. 3. 21. 사유: 영업주변경, 상호변경, 실내장식물변경)
관 악 소 방 서 장
※ 알림 이 증명서에 적힌 내용이 변경되는 경우에는 관할 소방본부장(소방서장)의 확인을 받아야 합니다.
업소명	카페 차이 롯데백화점(관악점)				소재지	관악구 봉천로 209 (봉천동729-22)
사업자	강 현 우				업종	휴게음식점
규모	철근콘크리트조	지상36층 / 지하 7층			연면적: 91,674.77㎡
	영업장 설치층: 지하 2층				사용면적: 66.40㎡
안전시설등의 설치내용
시설구분	설비명			기준수량	설치수량		적합여부
소화설비	소화기/K급소화기			3/1	3/1		적합
	스프링클러설비			12	12		적합
경보설비	발신기세트			1	1		적합
	자동화재탐지설비			2	2		적합
	비상방송스피커			2	2		적합
피난설비	유도등			3	3		적합
	비상조명등			2	2		적합
	휴대용비상조명등			2	2		적합
방화설비	비상구			1	1		적합
그 밖의 시설	누전차단기			1	1		적합
피난안내도 및 피난안내 영상물	피난안내도			2	2		적합
실내장식물 불연화	사용재료 : 유리, 타일			총면적			88.71 ㎡
				방염처리가능면적			44.36 ㎡
				방염처리면적			22.9 ㎡
내부구획 불연화	사용재료: 타일
방염	방염대상물품 사용여부		선처리(필름)