붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 관내 보도포장 보수공사 구간(남부순환로 1082-72 주변) (내용) 횡단보도 구간 선형블록의 마무리는 점형블록으로 설치(매뉴얼 79p 참조) ※연속적인 보행방향을 안내할 경우에는 선형블록으로 마감(매뉴얼 91p 참조)
전		후
연번: 2	(위치) 관내 보도포장 보수공사 구간(개봉로 7 주변) (내용) 횡단보도 구간 선형블록의 마무리는 점형블록으로 설치(매뉴얼 79p 참조) ※연속적인 보행방향을 안내할 경우에는 선형블록으로 마감(매뉴얼 91p 참조)
전		후
연번: 3	(위치) 관내 보도포장 보수공사 구간(공원로6가길 44 ~ 공원로8길 37 주변) (내용) 횡단보도 구간 선형블록의 마무리는 점형블록으로 설치(매뉴얼 79p 참조) ※연속적인 보행방향을 안내할 경우에는 선형블록으로 마감(매뉴얼 91p 참조)
전		후

붙임 1

2022년 보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 관내 보도포장 보수공사 구간(경인로 323 주변) (내용) 공사안내표지판 설치 불량(매뉴얼 39~40p 참조) ※공사안내표지판 제작·설치 및 관리요령 미준수(실 공사기간 표기, 시·종점부 설치 등)
전		후
-