장 비 사 양 서

장 비 명	리트렉터(장비걸이)	규 격	rt3-4401(Gear Keeper Firefighter/Rescue Large Flashlight Retractors)
수 량	20개	가 격	30,000원/개
용 도	- 현장 활동 중 장비를 걸어 필요시 당기거나 놓으면 원위치 되는 원리를 이용하는 장비로써 양손을 자유롭게 하여 현장 활동을 용이하게 함
제원/특징 등 구매사양	204℃, V-2프레임 레이팅 소방에서 사용 할 수 있도록 고열 에서 버틸 수 있음 본체크기: 5.5×6.5cm 길이: 최장 81cm 36kg 인장강도 매우 튼튼한 케이블 튼튼하고 다울기 쉬운 카라비너 형식 필요시 탈 부착이 가능한 금속 링 고리 나일폰 코팅 스테인레스 스틸 케이블

장 비 사 양 서

장 비 명	보안경	규 격	아디다스 조닉에어로 프로 (WHITE SHINY AD05-1500)
수 량	12개	가 격	200,000원/개
용 도	- 벌집제거 활동 시 살충제에 의한 눈 보호 동력절단기, 체인톱 등 사용시 비산물 에 의한 눈 보호
제원/특징 등 구매사양	- VISION: 선명하고 넓은 시야로 집중력을 높여줌 - PROTECTION: UV차단은 물론 먼지, 비, 바람과 같은 외부 영향 으로 부터 착용자를 보호 - 땀받이 탈부착 - 자외선 차단율: 99.9% - 밝은 조건에서 정확하고 선명한 색상을 유지

장 비 사 양 서

장 비 명	안전화	규 격	노스페이스 액티브보아
수 량	12족	가 격	210,000원
용 도	- 산악출동 등 생활안전대 현장 활동용
제원/특징 등 구매사양	- 고마모 러버 아웃솔을 적용하였으며, BOA DIAL SYSTEM으로 착화감 및 편리성을 높힌 제품 - 방수, 발수성이 좋은 GORE-TEX 공법을 적용하여 뛰어난 통기성 과 내구성을 제공하며, 양쪽 머드가드 부분에 SUPER FABRIC을 적용하여 내구성이 강화된 세미미드컷 경등산화

장 비 사 양 서

장 비 명	안전장갑	규 격	SB2120
수 량	12족	가 격	49,500원
용 도	- 생활안전대 현장활동 효율성 향상 및 손 보호용
제원/특징 등 구매사양	엄지손가락 뒷부분으로 편리하게 이마의 땀을 닦을수 있음 실리콘 프린트 포함 인조가죽 손바닥으로 접지력 개선 가시성 높은 색체 배합을 통해 눈에 잘띄도록 됨 인증: CE-EN 388:2003(등급 3131) 회사명: ㈜써반

장 비 사 양 서

장 비 명	벌집제거장비	규 격	JIH-030
수 량	4개	가 격	253,000원
용 도	- 벌집제거용 살충제 분사
제원/특징 등 구매사양	◆ 특징 직접분사 방식 분사압력의 손실 없이 사용 가벼운 알루미늄 파이프 여러 제조사의 살충제를 호환 사용이 가능한 눌림 조절장치 거리에 따른 3단 길이 조절이 가능 ◆ 규격 파이프 두께: 1.1mm 이상 축소길이: 1,600mm 확장길이: 3,800mm이상 살충제 분사, 토치 겸용

장 비 사 양 서

장 비 명	문개방기 공구집	규 격	레스큐프로 (14P-916)
수 량	1개	가 격	110,000원
용 도	- 각종 화재,구조,구급,출동시 방화문을 신속하게 열수 있는 장비 수납 가방
제원/특징 등 구매사양	무게: 1.5kg 재질: 크롬 도금과 RQP가동된 디자인의 스텐 특수강 구성품: 휴대용 하네스, 문개방기, 파이프렌치(14”), 일자드라이브(400mm), 일자드라이브(200mm), 롱로즈프라이어 컴팩트한 구성으로 누구나 손쉽게 문개방을 할 수 있는 문 개방기

장 비 사 양 서

장 비 명	피셔 폴리우레탄 폼(건 용)	규 격	PUP750K B3 난연성
수 량	50개	가 격	4,800원/개
용 도	- 벌집 출입구에 폼을 분무 하여 폼의 발포력을 이용 출입구를 막아 벌집을 제거 처마 밑 등 처치 곤란한 벌집을 폼을 분무하여 벌집을 고립 경화시켜 제거
제원/특징 등 구매사양	- 브랜드 명: 피셔(Fischer) - 용량: 750ml / 난연성 - 원산지: 한국 - 빠른 경화시간 / 우수한 발포력 - 5℃ ~ 30℃ 사이 작업가능 - 도포 후 10분뒤 표면 경화

장 비 사 양 서

장 비 명	우레탄 폼 건 (SMATO)	규 격	SM-600L
수 량	5개	가 격	18,700원/정
용 도	- 벌집 출입구에 폴리우레탄 폼 주입용 틈새에 있는 제거 곤란 한 벌집을 폼 건을 이용하여 스프레이 폼 주입
제원/특징 등 구매사양	- 본체전장: 730mm /전장 600mm - 중량: 770g - 알루미늄 바디 - 폼건 어댑터, sealing meedle ptfe 코팅

장 비 사 양 서

장 비 명	피셔 폼 세척제 (폼 크리너)	규 격	500K
수 량	20개	가 격	3,300원/개
용 도	- 우레탄폼 건 사용 후 폼 건 재사용을 위한 세척제
제원/특징 등 구매사양	- 브랜드 명: 피셔(Fischer) - 우레탄 폼 건(GUN) 내부 세정 - 버튼을 사용하여 건 외부 세정 - 기타 불필요한 부분 세정

장 비 사 양 서

장 비 명	벌제거용 에프킬라	규 격	와스프울트라
수 량	150개	가 격	10,000원/개
용 도	- 벌 제거용
제원/특징 등 구매사양	- 충전량 : 173g - 용 량 : 500ml - 중 량 : 120g

장 비 사 양 서

장 비 명	열풍기 (BOSCH)	규 격	보쉬(ghg630dce)
수 량	2개	가 격	100,000원
용 도	- 겨울철 수도 동파 출동 등 언 곳을 녹이는 용도. - 생활안전대 및 일반 장비 신속한 건조용
제원/특징 등 구매사양	-정격 전원입력: 2000W -작업가능온도: 50-630도 -풍속: 150-500l/min -케이블길이: 2m -무게: 0.9kg

장 비 사 양 서

장 비 명	해머드라이버(사각형)	규 격	센툴 (STT-1440일자드라이버)
수 량	5개	가 격	15,180원/개
용 도	- 화재 등 생활안전대 출동 시 신속한 시건개방 용도
제원/특징 등 구매사양	- 제조사: 센툴(SENNTOOL) - 길 이: 40 CM - 드라이버 헤드: 일자형 - 형 태: 사각형

장 비 사 양 서

장 비 명	스테인레스 다기능 해머	규 격	스테인레스 다기능
수 량	5개	가 격	21,000원/개
용 도	- 생활안전대 현장 활동시 다목적 용도.
제원/특징 등 구매사양	- 기 능: 육각렌치, 일자드라이버, 오프너, 나이프, 해머, 드라이 브키트, led 손전등 - 제조국: 중국 - 제조자/수입자: 엠에스 - 길 이: 15CM - 중 량: 313g(파우치제외시) - 재 질: 스텐레스 - 색 상: 블랙

장 비 사 양 서

장 비 명	고무망치	규 격	검정고무망치 (마이티,MIGHTY)
수 량	1개	가 격	4,350원/개
용 도	- 방문 개방시 손잡이에 충격을 가하여 시건개방
제원/특징 등 구매사양	- 사이즈: 100×355×55 - 중 량: 562g - 재 질: 우레탄+우드 - 컬 러: 블랙 - 규 격: 19oz

장 비 사 양 서

장 비 명	부탄가스	규 격	폭발방지 맥스 부탄가스
수 량	28개	가 격	17,000원/박스
용 도	- 소화전 녹이는 용도 및 벌집 소화활동시 사용
제원/특징 등 구매사양	- 모델명: MSB-1 - 제품규격: 211mm/420ml - 충전량/충전가스: 220g/액화부탄 - 포장 사양: 4×7=총28개입(1box) - 제조원: ㈜대륙제관 - 세계최초 crv폭발방지장치 장착 - 삼중구조 강화된 폭발방지 구조