주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 강서로 저영향개발(LID)형 생태보행로 정비사업

□ 사업개요

위 치	영등포구 강서로(우장산역~강서로 151)
공사개요	◦생태보행로 정비 - 투수블록포장 (t=6~8cm) : 31.53a - 도로경계석(150×150mm) 설치 : 788m - 보차도경계석(200×250mm) 설치 : 1,181m - 측구(B=45~50cm) 설치 : 1,124m
공사기간	착공일로부터 12. 31까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	591,400	천원
◦	심사금액	:	570,583	천원
◦	절 감 액	:	20,817	천원
◦	절 감 률	:	3.5	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,355.6원/ℓ, 경유 : 1,256.8원/ℓ, 아세틸렌 : 10,652원/ℓ

- 외송각재 : 400,107원/㎥ → 376,675원/㎥

- 도로표지용도료(융착식, 황색(P4-R4)): 4,100원/kg → 3,150원/kg

- 프로판가스 : 1,380원/kg → 1,016원/kg

- 와이어메시(#8-150×150mm) : 1,920원/㎡ → 1,630원/㎡

- 아스팔트유제 : 800원/ℓ → 715원/ℓ등 거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가 등

- 토사운반(잔토-반출, 29.7km) : 운반거리 및 속도 적용하여 산출(서울형품셈)

- 차선도색(황색-실선) : 노무품 중복 적용 조정(품셈토목1-9-9,4)

- 아스팔트포장(표층,중층,T=5Cm,인력식소규모) : 품적용 오류(품셈토목1-5-3)

- 보도용 블록포장 : 노무품 조정(서울형 품셈 적용)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.97% → 1.86%+5,349천원

[(재료비+직노) : 5억~50억 미만]

- 하도급대금지급보증수수료 : 0.081%

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당사항 없음

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)