주요 심사내용

□ 공 사 명 : 노원역 고가하부공간 활용사업

□ 사업개요

위 치	노원구 상계동 335-4 일대 (노원역 4호선 고가하부공간)
공사개요	- 고가하부 중성화 보수 및 도장 6,640㎡ - 난간설치(투시형, 핸드레일현, 따릉이거치대) 169.8m 등
공사기간	2021. 7. ~ 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,090,805	천원
○	심사금액	:	988,097	천원
○	절 감 액	:	102,708	천원
○	절 감 률	:	9.42	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 산소 등 13종

- 산 소  : 15,000원/병 → 11,500원/병 (감22천원)

○ 일위대가  등

- 조합페인트뿜칠 철재면 2회 : 인력품 조정(표준품셈 11-2-2)  (감22,967천원)

- 사이니지 : 노점박스 도장 내역과 중복 적용으로 제외 (감29,485천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

○  칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시- 칠공사 등

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요