주요 심사내용

□ 공 사 명: 답십리로77길 67~면목로27길 74 주변 외 1개소 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	답십리로77길 67~면목로27길 34 외 6개소
공사개요	- 하수관로 개량 : D600mm, L=576m - 맨홀정비: 26개소, 빗물받이 정비: 43개소 - 아스콘 포장: 17.47a, 콘크리트가공블럭 포장: 12.26a - 도로경계석 정비: 222m, 측구 정비: 259m
공사기간	2021. 2. ~ 2021. 8.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	457,248	천원
○	심사금액	:	457,375	천원
○	조 정 액	:	-127	천원
○	조 정 률	:	-0.03	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,368.1원/L, 경유: 1,189.8원/L,  (증524천원)

○ 일위대가 조정

- 몰탈: 노무품 조정(표준품셈, 건축 9-1-1) (감 49천원)

- 아스팔트 포장절단: 노무품 조정(표준품셈, 토목1-10-1) (감 217천원)

- 차선도색(융착, 수동식): 지세할증 재외(질의회신) (감 32천원)

- 투수블록포장: 노무품 조정(표준품셈, 토목1-10-23) (감 89천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 폐기물 처리 및 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요