주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 당곡중고교 및 봉림중학교 보행환경개선사업

□ 사업개요

위 치	관악구 당곡2길, 봉천로 23길 및 장군붕길 일대
공사개요	◦보도포장 : 1,231㎡ ◦경계석 및 측구 설치 : 1,584m ◦유도 점자블록 설치 : 2,541개소
공사기간	2019. 6월 ~ 9월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	349,400	천원
◦	심사금액	:	323,600	천원
◦	절 감 액	:	25,800	천원
◦	절 감 률	:	7.4	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 화강석(포천석 30㎜, 버너마감) : 31,000원/㎡ → 29,150원/㎡

- 산소(99%) : 2.22원/ℓ → 1.91원/ℓ

- 보통시멘트 : 113원/kg → 87원/kg

- 보통시멘트 : 113원/kg → 87원/kg

- 외송각재 : 505,520원/㎥(미송) → 376,675원/㎥

- 외송판재 : 547,040원/㎥(미송) → 479,040원/㎥

- 문양거푸집(PE) : 3,019원/㎡ → 1,559원/㎡

- 신구콘크리트접착제 : 18,000원/kg → 11,000원/kg 등

거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가 등

- 폐기물 상차및운반, 콘크리트파쇄물 상차및운반 : 경비로 적용

- 도로경계석철거 : 인력 → 기계(B.H0.4+대형브레이커)

- 도로경계석설치(직선) : 노무품 조정(품셈토목1-10-3)

- 빗물받이설치(2호 : 차도측) : 합판거푸집 2회 → 4회, 6회 적용

- 컨테이너형가설건축물 : 경비로 적용, 운반비 제외(현장도착도)

- 모르타르 : 노무품 조정(품셈건축9-1-1)

- 레미콘타설 : 인력운반 → 장비사용 타설

- 공구손료 : 재료비로 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당사항 없음

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)