주요 심사내용

□ 공 사 명 : 당산로외 3개소 장기사용 송배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	당산동5가 15 ~ 당산동4가 38-1번지 외 3개소
공사개요	D=200~800mm, L=1,553m 상수도관 부설
공사기간	착공일로부터 9개월(257일)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,341,020	천원
○	심사금액	:	2,078,700	천원
○	절 감 액	:	262,320	천원
○	절 감 률	:	11.21	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 산소외 8종

- 산소  : 2.7원/L → 1.91원/L (감158천원)

○ 일위대가

- 조립식 간이 흙막이 : 노무품 및 할증 조정 (감130,103천원)

- 강관접합800mm, 야간 시간할증 : 노무품 조정(표준품셈 6-3-2) (감1,038천원)

- 강관절단800mm, 야간 시간할증 : 노무품 조정(표준품셈 6-3-4) (감3,773천원)

○ 제비율

- 주휴수당 3.2%→3.6% (증4,495천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요