주요 심사내용

□ 공 사 명 : 불광제2동 복합청사 신축공사-토목분야

□ 사업개요

위 치	은평구 불광동 81-2 외 8필지
공사개요	지하1층~지상4층, 연면적 3,546.57㎡
공사기간	착수일로부터 21개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,125,161	천원
○	심사금액	:	1,664,516	천원
○	절 감 액	:	460,645	천원
○	절 감 률	:	21.68	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 후판 등 11종

- 후판 9<T≤12,12＜t≤20mm : 1,270원/kg→1,176원/kg (감2,602천원)

- 와이어매쉬 #8-100-100 : 2,880원/㎡→2,040원/㎡(감381천원)

- 고철 : -575원/kg→ -610원/kg (감9,484천원)

○ 일위대가

- SGR천공 : 노무품 조정(서울형품셈) (감14,264천원)

- 강판구멍뚫기 : 노무품 조정(서울형품셈) (감37,697천원)

- H파일 연결 등 : 볼트조이기 및 풀기 등 제외(표준품셈5-1-2 등) (감43,526천원)

- 사토운반(토사, 풍화암, 연암) : 재료비+노무비+경비→경비

- 발파암 굴착 : 노무품 등 조정(표준품셈 3-1-4) (감2,849천원)

- 토사, 풍화암, 연암 말뚝박기 천공 : 장비규격 변경 등 (서울형품셈 등) (감30,294천원)

- 케이싱 튜브 설치 및 철거 : 수량 제외(말뚝박기 천공 손료에 기포함) (감16,794천원)

○ 제비율

- 간접노무비 : 12.6%→12.9%

- 산업안전보건관리비 : 1.97%→1.86%

- 고용개선지원비 : 주휴수당 6.6% → 5.7%

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장, 강재 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)