주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서울 애니메이션센터 건립공사(토목분야)

□ 사업개요

위 치	중구 예장동 8-145 외 3필지
공사개요	지하4층/지상3층, 연면적 16,145㎡(대지면적 8,473.20㎡)
공사기간	착수일로부터 42개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	15,555,111	천원
◦	심사금액	:	14,579,822	천원
◦	조 정 액	:	975,289	천원
◦	조 정 률	:	6.27	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 :

- 경 유 : 1772.72원/L → 1749.4원/L

- 고재대 : -330원/kg, -350원/kg → -480원/kg

- H-형강(300×300×10×15) : 1,380,000원/ton → 1,340,000원/ton(감24,025천원)

- 열연후판 (9.0<T≤ 20.0  2438x6096mm) : 1,383.5원/kg → 1,290원/kg(감1,026천원)

- 열연후판 (12<T≤ 20.0 2438x6096mm) : 1,380원/kg → 1,290원/kg(감2,139천원)

- H-형강(300×200×9×14) : 1,380,000원/ton → 1,340,000원/ton(감천589원)

- H형강(SM355) : 1,420,000원/톤 → 1,400,000원/톤, 1,610,000/톤 → 1,570,000원/톤(감3,734천원)

◦ 일위대가 등 조정

- 잔토처리 경비항목으로 적용

- 바닥면고르기 품조정(표준품셈3-3-1)(감9,461천원)

- 철근망건입품 제외(표준품셈 5-3-2,천공품에 포함)(감24,432천원)

- 버팀보,SUB BEAM 연결 및 철거 강판구멍뚫기(15mm) 및 볼트조이기 및 풀기품 제외(표준품셈5-1-2,3)(감4,775천원)

- 토사,풍화암,연암천공(트리콘비트) 노무품 조정(표준품셈5-3-2)(감299,641천원)

- 서울시 품질시험소 무료 품질시험 항목 내역서 제외(감2,620천원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선 지원비 요율 조정 및 전자임대단말기 임대료제외(7.4%→7.1%) (감97,080천원)

- 고용보험료 요율조정(1.13%→1.06%)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)