주요 심사내용

□ 공 사 명 : 선릉로 장기사용 송배수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	선릉역 ~ 한티역(대치동 889-5 ~ 대치동 937번지, 선릉로)
공사개요	장기사용 상수도관 교체공사 D=100~600mm, L=1,127m
공사기간	착공일로부터 200일

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,371,700	천원
○	심사금액	:	1,368,900	천원
○	절 감 액	:	2,800	천원
○	절 감 률	:	0.20	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 아세틸렌 : 13,000원/kg→ 12,042원/kg 등 20개 품목 조정  (감354천원)

○ 일위대가

- 방진덮개 설치 : 개별비목 → 경비 적용

- 주름마디스테인레스관 부설공 : 공구손료3%→2%(표준품셈1-3-4) (감9천원)

- 하수도복구공(TS접합) : 노무품 조정(품셈 토목6-4-1) (감621천원)

- 철근 현장조립 간단 : 결속선 #20 6.5kg→5kg

○ 중기단가산출

- 저소음아스팔트 포장절단 T=15cm→ T=12.5cm

○ 제경비율 조정

- 간접노무비: 12.7% → 13%(직접공사비 50억 미만, 7~12개월) (증1,300천원)

- 기타경비: 8.8% → 9.1%(직접공사비 50억 미만, 7~12개월) (증2,041천원)

- 일반관리비 : 6% → 5.5%(추정가격 5억~30억 미만) (감4,947천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요