주요 심사내용

□ 공 사 명:  성산동 605번지 외 3개소 배급수관 정비공사

□ 사업개요

위 치	서대문구 성산동, 망원동, 신수동, 연남동 일대
공사개요	- 상수도관 부설 및 정비: D=13~200mm, L=1,548m
공사기간	착공일로부터 7개월(210일)

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	732,193	천원
○	심사금액	:	719,190	천원
○	절 감 액	:	13,003	천원
○	절 감 률	:	1.78	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

○ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,428.7원/L, 경유 : 1,248.4원/L (2021년 3월 서울지역 대리점 가격) (증283천원)

- 산소  : 2.7원/l → 1.91원/l 등 18개 품목 조정  (감105천원)

○ 일위대가 등

- 주름마디스테인레스관 부설공: 공구손료3%→2%(표준품셈1-3-4) (감10천원)

- 조명시설 설치 및 철거: 잡재료비 3→2% (감21천원)

- 철근 현장조립 간단: 결속선 #20 6.5kg→5kg

- 하수도복구공(TS접합): 노무품 조정(품셈 토목6-4-1) (감5,119천원)

- 콘크리트, 아스팔트 등 포장깨기(굴삭기 0.18㎥, 0.4㎥지세):  지세 등 할증 제외 (감 976천원)

- 저소음아스팔트 포장절단 T=15cm→ T=12.5cm (감1,132천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 해당 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사 시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 반영 필요