주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022 서남수계 하수차집시설물 유지보수공사 (연단간가계약)

□ 사업개요

위 치	서남수계 하수차집관로 및 부대시설물
공사개요	차집관거 사각맨홀 교체 N=9개소 글
공사기간	2022. 03. ~ 2022. 08.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	700,000	천원
○	심사금액	:	664,400	천원
○	절 감 액	:	35,600	천원
○	절 감 률	:	5.09	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 시멘트 등 8종

- 시멘트 : 147원/Kg→125원/Kg (감706천원)

○ 일위대가

- 구조물 깨기 : 작업능력 수정(표준품셈8-2-16) (감748천원)

- 몰탈 1:2 1:3 : 노무품 조정(표준품셈9-1-1) (감683천원)

- 사각맨홀 교체 : 노무품 조정(표준품셈8-3-1) (감13,389천원)

- 교통신호수 : 노무비 → 경비

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통신호수 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(파쇄물 등)는 공사 시방서에 표기