주요 심사내용

□ 공 사 명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선공사

□ 사업개요

위 치	내부순환로 월곡IC(성북구 하월곡동 67-77)
공사개요	진출 연결로 신설 L=465m(교량375.0m, 옹벽62.5m)
공사기간	2019. 12. ~ 2021. 12

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	10,650,497	천원
○	심사금액	:	10,284,323	천원
○	절 감 액	:	366,174	천원
○	절 감 률	:	3.4	%

□ 주요 심사내용(안)

◦ 자 재

- 신구접착제 : 13,000원/kg→11,000원/kg 등 40개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

- KP이형관 접합 및 부설 : 표준품셈(6-2-1) 적용

- 무근콘크리트 깨기(압쇄기) : 표준품셈(8-2-16) 적용

- 콘크리트타설(펌프카) : 표준품셈(6-1-4) 적용

- 아스팔트방수 : 표준품셈(6-2-1) 적용

- 기존 표지판 철거 : 표준품셈(1-11-13) 적용

- 콘크리트 타설(장비사용,철근) : 표준품셈(6-1-1) 적용

- 모르터 배합 1:3 : 표준품셈(9-1-1) 적용

- 시트파일 천공후 항타 :  표준품셈(8-2-27) 적용 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 폐기물처리비, 계측비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)